ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС»

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ADVANCE  F-033K-4311

Паспорт

Красноярск

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Микропроцессорный блок управления ADVANCE  F-033 изготовлен ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС», г. Красноярск, и предназначен для использования в средне- и низкотемпературных холодильных установках.  Он включает в себя два реле: для управления компрессором и ТЭНом в режиме оттайки. Устройство комплектуется двумя датчиками (NТС).  Один служит для контроля температуры в камере, другой должен быть расположен на поверхности воздухоохладителя для контроля режима оттайки.

Поддержание температуры производится в соответствии с измерениями датчика термостата, с положительным дифференциалом  от  заданной температуры.

Блок имеет разъём для подключения дополнительного устройства быстрого программирования.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальные размеры корпуса ………………..76×35×72 мм

Размеры отверстия для встраивания         

устройства в изделие………………………………… 72×29 мм

Напряжение питания, частота  ….. 220(± 15 %)В, 50(± 3 %)Гц

Потребляемая мощность устройства, не более……….   2,5 Вт

Ток нагрузки на контакты реле, не более ………………   10 А

                                                             при 220 В и  COS ф = 0,6

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Устройство F – 033К
	- 1шт.

	Датчик температуры  - 40…+50С
	- 2 шт.

	Элементы крепежа
	- 2шт.

	Паспорт
	- 1экз.


4. УСТАНОВКА И МОНТАЖ 

Устройство поставляется в собранном виде, не требующем разборки при монтаже. Монтаж устройства производится в корпус холодильной установки или другое место, исключающее попадание влаги на него и предохраняющее его корпус от механического воздействия с помощью элементов крепежа.

Перед монтажом устройства убедитесь, что оно и агрегат, на который осуществляется монтаж, отключены от сети. При установке устройства в изделие все провода должны быть закреплены. Крепление проводов должно быть выполнено так, чтобы оно разгружало проводники от механических напряжений, от скручивания и защищало изоляцию проводов от истирания.

После монтажа, подключите устройство согласно электрической схеме (рис.1). Проверьте качество и надёжность всех соединений, соответствие роду тока и напряжению.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Микропроцессорный блок управления F – 033К
№________________ соответствует техническим условиям ТУ 342800-002-56912078-04 и признан годным для эксплуатации.

                                   Дата выпуска___________________ 20__г

  Контролёр ОТК_________________.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Просмотр и изменение температуры
Для просмотра заданной температуры нажмите [image: image1.jpg]


 – 2 раза (см. рис.3). Для изменения этого параметра используйте [image: image2.jpg]


 и [image: image3.jpg]


.

 Запись нового параметра осуществляется однократным нажатием [image: image4.jpg]


, после чего на 3 секунды высветится надпись «ЗПС», затем нажмите [image: image5.jpg]


 один раз, устройство в рабочем режиме.
6.2 Вход в режим программирования основных функций
Нажмите [image: image6.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «tP»

Нажмите [image: image7.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «FP» Нажмите [image: image8.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «С0»  Запрос  кода.  Вводим код 32

Нажмите [image: image9.jpg]


  – 3 раза, на индикаторе отобразится символ «С3»

Нажмите [image: image10.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «С30»

Нажмите [image: image11.jpg]


  – 2 раза, на индикаторе отобразится символ «С32»

Нажмите [image: image12.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ 

«FP0» нулевая функция.

[image: image13.jpg]


  или [image: image14.jpg]


 выбираем номер нужной функции FP0 … FP5
6.3 Вход в режим программирования служебных функций
Нажмите [image: image15.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «tP»

Нажмите [image: image16.jpg]


 – 2 раза, на индикаторе отобразится символ «FC»

Нажмите [image: image17.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «С0»   Запрос  кода.  Вводим код 23

Нажмите [image: image18.jpg]


  – 2раза, на индикаторе отобразится символ «С2»

Нажмите [image: image19.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «С20»

Нажмите [image: image20.jpg]


  – 3 раза, на индикаторе отобразится символ «С23»

Нажмите [image: image21.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «FC0» нулевая служебная функция

[image: image22.jpg]


  или [image: image23.jpg]


 выбираем номер нужной функции   FC0 … FC8

6.4 Вход в режим программирования дополнительных функций
Нажмите [image: image24.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «tP»
Нажмите [image: image25.jpg]


  – 3 раза, на индикаторе отобразится символ «FА» Нажмите [image: image26.jpg]


 – 1 раз, на  индикаторе отобразится символ «0-»   Запрос кода. Вводим код 23 (порядок ввода см. пункт 6.2)
Нажмите [image: image27.jpg]


 – 1 раз, на индикаторе отобразится «r3C» - название первого параметра из набора FA. Далее см. пункт 6.6
С помощью клавиш [image: image28.jpg]


 или [image: image29.jpg]


 выберите название нужного параметра и нажмите [image: image30.jpg]


, чтобы перейти к редактированию. Откорректируйте значение параметра клавишами [image: image31.jpg]


 и [image: image32.jpg]


. По окончании редактирования нажмите [image: image33.jpg]


 для сохранения, или [image: image34.jpg]


, чтобы выйти без сохранения.

6.5 Просмотр и изменение параметров
После выбора номера нужной функции (как для FP, так и для FC) нажмите [image: image35.jpg]


, на индикаторе отобразится параметр этой функции. Для ввода нового параметра используйте [image: image36.jpg]


  или [image: image37.jpg]


,  а для его записи нажмите [image: image38.jpg]


  – 1 раз, на индикаторе отобразится символ «ЗПС». Для выхода из этого режима нажмите [image: image39.jpg]


 – 2 раза.

Для включения оттайки вручную, нажмите и удерживайте  [image: image40.jpg]


 до тех пор, пока не высветится символ «РАЗ». На время оттайки надпись «РАЗ» будет сменяться индикацией температуры в камере, и температурой на испарителе. Все параметры ручной оттайки такие же, как и в автоматической. После окончания оттайки идет время каплеобразования и слива.

Для отключения оттайки нажмите и удерживайте [image: image41.jpg]


 до тех пор, пока не исчезнет надпись «РАЗ».

В обычном режиме для просмотра времени, оставшегося до начала режима оттайки, нажмите [image: image42.jpg]


.

Кнопка  [image: image43.jpg]


 покажет текущую температуру второго датчика (на испарителе).

Блок управления F-033К выявляет неисправности и отображает их кодом ошибки:

  Ег2 - компрессор непрерывно работает дольше, чем указано в FC1 (если FC1=0, то не проверяется);

  Ег3 - обрыв в цепи датчика термостата;

  Ег4 - замыкание в цепи датчика термостата;

  Ег5 - обрыв в цепи  датчика  на  воздухоохладителе;

  Ег6 - замыкание в цепи датчика  на  воздухоохладителе.

Обрыв и замыкание второго датчика проверяется только если разрешена оттайка – FP1 > 0, и FC6 = 2 (тип оттайки по датчику t2).

     Все ошибки сбрасываются [image: image44.jpg]


, или автоматически после устранения неисправности.

Таблица параметров устройства

	Символ
	Содержание
	Диапазон
	Значение



	FP0
	Дифференциал
	0…9С
	2

	FP1
	Интервал между оттайками
	0 –нет оттайки, 1…240 ч.
	10

	FP2
	Калибровка датчика в камере
	-10…+10С
	0

	FP3
	Время работы ТЭНа в режиме оттайки
	0 – нет ТЭНа,

1…120 мин.
	15

	FP4
	Температура отключения ТЭНа при оттайке
	-40…+50С
	0

	FP5
	Оттайка горячим хладогентом
	0 - нет,1 – да
	0

	FP6
	Температура тревоги переохлаждения
	+50С, off(выкл),

- 40С.
	0

	FP7
	Температура тревоги перегрева
	+50С, off(выкл),

- 40С.
	17

	FP8
	Задержка включения тревоги
	0…..240 мин.
	5

	FP9
	Задержка включения тревоги после включения в сеть
	0….250 мин.
	60

	FPA
	Множитель для интервала между разморозками
	0 – минуты.

1 – 10 ​ множитель
	1

	FPB
	Граница ул.темп. для работы ТЭНа (для FC9=5)
	-40…+50С


	5

	FPC
	Граница ул.темп. для работы компрессора (для FC9=4;5)
	-40…+50С


	5


	Символ
	Содержание
	Диапазон
	Значение



	FC0
	Минимальное время работы компрессора
	0…30 мин.
	1

	FC1
	Максимально непрерывное время работы компрессора
	1…240 ч.
	240

	FC2
	Минимальный интервал между включениями компрессора
	0…60 мин.
	7

	FC3
	Задержка пуска компрессора после включения в сеть
	0…10 мин.
	0

	FC4 
	Интервал между отключением ТЭНа и включением компрессора в режиме оттайки
	0…30 мин.
	3

	FC5
	Интервал между началом режима оттайки и включением ТЭНа
	0…30 мин.
	1

	FC6
	Тип оттайки
(необходимо сочетать с параметрами FP4, FC9 и FA0)
	0 – по времени,

1 – по датчику t1

2 – по датчику t2

	0

	FC7
	Максимальное значение устанавливаемой температуры 
	-40…+50С
	15

	FC8
	Минимальное значение устанавливаемой температуры 
	-40…+50С
	2

	FC9
	Режим для реле 2

(Для 0, 1 датчик t2 обрабатывается как сенсор температуры.
Для 2, 3 — t2 считается контактом двери)
	0 – ТЭН в разморозке

1 – ТЭН для климат контроля

2 – Лампа от двери

(вкл, если t2 разомкнут)

3 – Лампа от двери (вкл, если t2 замкнут)
	2

	FCA
	Отключение кнопкой Set
	0 – постоянная работа

1 – блок можно выкл/вкл удерживая “Set”
	0

	FCB
	Границы тревоги сдвигаются вместе с уставкой температуры.
	0 – FP6/FP7 независимы

1 – FP6/FP7 следуют за tP
	1

	FCC 
	Сброс параметров к заводским значениям.
	
	код 74


	FA0
	Режим работы 3-го канала

(Для 2 датчик t2 обрабатывается как сенсор температуры.
Для 3, 4 датчик t2 считается контактом двери.)
	0 – в режиме сигнализации;

1 – вентилятор вкл\выкл вслед за компрессором через задержку FA2\FA3;

2 – вентилятор отключается  по температуре датчика Т2

(параметр FA 1).
3 – Т2 это датчик двери. (вкл, если t2 замнут)

4 – инверсно от датчика двери

(вкл, если t2 разомкнут)
	3

	FA1
	Температура выключения вентилятора (FA 0 = 2)
	-40 …. +50С
	3

	FA2
	Задержка включения вентилятора после включения компрессора (FA 0 = 1)
	0 …. 30 мин.
	3

	FA3
	Задержка выключения вентилятора после выключения компрессора (FA 0 = 1)
	0 …. 30 мин.
	2

	FA4
	Инверсия работы реле третьего канала
	0 – нет/1- есть
	0


Функция FCA разрешает режим отключения блока кнопкой «SET». В таком случае удерживая кнопку на 5сек можно отключить блок. Состояние сохраняется и после сброса питания.

Если блок после бегущей строки названия больше ничего не показывает – значит он отключен. Удерживайте SET на 5 сек чтобы вновь включить работу блока.

Функция FCB привязывает границы тревоги к уставке. Так что изменение целевой температуры, например на 2 градуса выше, аналогично меняет и границы тревоги на 2 градуса выше.

Раздел Fr содержит параметры работы реле, подбирается на производстве. В случае вмешательства блок снимается с гарантии.
7. УПАКОВКА

Каждое устройство упаковано в потребительскую тару, коробку из картона по ГОСТ 7933 –89 .

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий ТУ 342800–002–56912078–04 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления, при соблюдении условий хранения.

При поступлении по рекламации в ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС» некомплектного изделия или при потере товарного вида изделия по вине потребителя в гарантийный период, изготовитель оставляет за собой право на взимание оплаты доукомплектования и работы по восстановлению изделия согласно калькуляции затрат.
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	Рис. 1. Схема подключения устройства
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	Рис.2. Габаритные и установочные размеры
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	Рис.3. Лицевая панель


ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС»

Почтовый адрес: 660093, Красноярск, а/я 8662
www.maxima-el.ru










8

